

АТ Р А А А

TSS DMD760, TSS DMD960



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



. оск

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения вероятности получения травмы все операторы машины и обслуживающий персонал должны прочитать и понять настоящие инструкции перед началом работы. Настоящая инструкция не может охватить все возможные ситуации. Любое лицо, использующее данное оборудование, обслуживающее его или работающее поблизости от него, должно проявлять осторожность.

# Содержание

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ………………………………………………….. 1

Меры предосторожности……………………………………………………………………… 1

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………… 2

Принцип работы……………………………………………………………………………….. 2 Проверка при доставке………………………………………………………………………… 2 Стандартные компоненты……………………………………………………………………... 2

Спецификация………………………..………………………………………………………… 2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ…………………………………………………………………… 3-7

Сборка и установка ………………………………………………………………… …. 3 Уровень масла и смазки………………………………………………………… …… 4

Описание узлов и органов управления……………………………………… ……… 4

Включение…………………………………………………………………………………….... 5 Выключение……………………………………………………………………………………. 5 Начальные рабочие операции…………………………………………………………………. 5 Заглаживающие операции…………………………………………………………………...... 5

Поднятие машины……………………………………………………………………………... 5 Регулировка лезвий затирочной машины……………………………………………………. 6

Регулировочный винт ручки машины………………………………………………………... 7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ…………………………………………….. 7-8

Техническое обслуживание, смазка и регулировка…………………………………………. 7

Смазка…………………………………………………………………………………………... 7

  •

, .

, ,

. , - .



•

.

* .
* .

– .

* .

* , .

, .

•

. , , . .

* .

•

. .

.

,

.

* , ( ) .

.

* .



* ,

.

* .

* .
* .

/

,

. . .

.

–

.

* , .
* .
* .
* .
* .
* . , .

/

,

, .

:

.

.

, OFF

( ). ,

( , ).

.

., . ё 50 130 / . .

.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | TSS DMD960 / TSS DMD760 | |
|  | |  |  |  |  | G200F |
|  |  |  |  | , | / . . | 4,7 / 6,5 |
|  |  |  |  |  |  | , , 4- |
| ё |  |  |  |  | ( ) | 3,6 |
|  |  |  | / |  |  | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  | SAE10А-30 |
|  |  |  |  | , |  | 940 / 780 |
|  |  |  |  |  |  | 0-15º |
|  | , |  |  |  |  | 960 960 360 / 800 800 320 |
| , |  |  |  |  |  | 67 |

. , , .

. , .

.

.

.

.



.

. .

. - .

.

.



1.

П о е те, то п т по т о ке о о удо от ут т у т по е де . У т о те уко тку едукто А е т

л е т те к М В ко плект по т к .


2.

,

( ) ( ), ( ).

.

3.



,

.

4.

,

.

.

( ). ( )

( ).

( ) .

.

.

. .

.

. .

**О а е а а е**

2



1

3

4

5

6

1. **В а е -**


.

1. **а а а**  .
2. **В е а а а а**
3. **е а е а ащ а -**
4. **Л а**
5. **е а а а а**

, , .

– .

.

 ,

, .

,

.

, .

,

.

.

, STOP. , ,

STOP, . ,

( ), , ,

. , 3

. , ,

. , .

. .

, . , , .

OFF ( ).

, , , ,

.

RUN ( ), .

. , ,

, . ,

.

, ; , . , - .

30 30 15 .

, .

, .

1,4” 3,8”. , .

( )

.


( . 1) , .

. , .

. ,

. . , . .

– .



,

;

,

.

,

,

,

.

–

,

.


.

1

,

. ,

( . 2).



2

.

.

. . ,

, , , .

.

, ,

.

.

, , ,



. . ,

.

.

, , . , , , .

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | |  |
|  | |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  | . |
|  | |  |  |  | |  | , |
|  | | , |  | , | |  |  |
| . | |  | , |  |  |  |  |
| ,  . | |  |  | , |  |  |  |
| ,    , | | .  ,    . | ,  .    .        .  .  (8-10 )  1.  ,  2. | .  . | , |  | ,          . |
| .      .    –      , | .        .  250  ,    40ºF (4º ) – SAE 30 |
|  | |
| (50-60 )  1. , 2.  3. | |
|  | | |
| 40ºF (4º ) – SAE 5А20 | |
|  |  | | 4. | |  | | |
|  |  | | , . | |  | | |



(200-300 )

1. , , . .

2.

. , ;

.

(2000-2500 )

1. ,

.

1. .
2. .

1.

.

1. ,

, ( .

).

1. (К) (Л) .

( )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ? | | |  |  | , ON (  . | | | | | ) | | | | | | | | | |
| ? | | |  |  |  | | |  | | | | | . | | , | |  | | |
|  |  | | |  |  | . | | | . | | | | | , | |  | |  | | |
| ? | | |  |  |  | ,  , | |  | | | | |  | | . | |  | | |
|  |  | | |  |  |  |  | |  | | | | |  | |  | |  | | |
| ? |  | |  |  |  |  | | . | | | | |  | |  | | . | | |
|  | ? | |  |  | . |  | |  | | | | |  | | . | |  | | |
| , | ? |  | |  |  |  | , | | . | | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  |  | ). | 2” (50 | | ) | | | | |  | |  | | ,  3,5” (89 | | |
| ? |  | |  |  | , | | . | | | |  | |  |  | |  | , | |  |
|  | ? | |  |  |  | |  | | | |  | |  |  | |  | . | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | | | |  | | , |  | |  |  | | . |
|  | ? | |  |  |  | |  | | | | . | | . | | |  |  | | , |
|  |  |  | |  |  |  | | 1/8” (3,2 | | | | | | ), | | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | . | |  | |  | | | | | | |  | . | |  |
|  | | ? |  |  |  | |  | |  | | | | | | | , |  | |  |
|  |  | |  |  |  | . | |  | |  | | | | | | | 0,02” (0,5 | | | ), |
|  | |  |  | ? |  | |  | | , | | | /32” (2,4 ) Д  3 | | | | | | . |  |
|  |  | |  |  |  | O.D.  . | |  | | Ж, | | |  | | | | | |  |  |
| ? | |  |  |  | , .  . | |  | |  | | |  | | | | | |  | . |
|  | ? | | |  |  |  | |  | |  | | | . | | | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | 0,003” (0,08 | | | | | ) | |  | | | |  | | . |  |
| ? | | |  |  | ,  . | | | | |  | |  | | | |  | |  | . |
| ? | | |  |  | ,  ,    . | | | | | . | |  | | | | , | |  |  |
|  |  | | |  |  |  | | | | |  | |  | | | |  | |  |  |
| ? | | |  |  |  | | | | |  | | . | | | |  | |  |  |
|  | | |  | ? |  | | | | | . | |  | | | |  | |  |  |
| ? | | |  |  | , | | | | |  | | . | | | |  | |  |  |
|  | | | ? |  | , ,  .  . | | | | | | | | | | | | | | |

Ь

№

й

. .

( д ( )

( , з )

А -

« » з 129626, . з з .9

. (495) 258-00-20

А Ц

« »

з з й з , .1, й 9

. 8 (495) 645-15-26

й

, . , .1 . 9 « »

: 8 (495) 645-15-26

15 .

, , 1 , «

Щ ». 3,5

( ).

. ( . )

,

( ) -2 (1 ).

№1 « » 20 .

. ( . )

№316 ( ) -

. « » . .


№1 « »

( ) 30 .

.

, .

( " "):





|  |  |
| --- | --- |
| **ГК ТСС постоянно совершенствует оборудование и сохраняет за собой право изменять конструкцию и массо-габаритные характеристики.** | **ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС**  **Тел./факс: +7(495) 258-00-20 info@tss.ru** |