Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город единый адрес для всех регионов: tsk@nt-rt.ru

www.tss.nt-rt.ru **Сварочныйинвертор**

**ТСС** **САИ** **-** **200** **Проф**

**ПредставляемВашемувниманиюобновленныйсварочныйинверторТСССАИ-200Проф**

СварочныеинверторыТССпредназначены дляручнойдуговойсваркиинаплавкиштучнымпо-крытымэлектродомнапостоянномтокеразличныхметалловвпроизводственныхибытовыхус-ловиях.ВсварочныхаппаратахТССприменяетсяпередоваяинверторнаятехнологиянаоснове современныхэлектронныхполупроводниковыхэлементовIGBT,котораяпозволяетдобиваться качественного сварочного соединения металла благодаря высокоточному контролю и стаби-лизации сварочного процесса непосредственно во время работы. Технология IGBT позволила сократить размер и вес аппарата, увеличить показатели сварочного тока и продолжительности рабочегоцикла.

**Техническиехарактеристики**

**4** **5** **7** **9** **6**

**8** **1**

**2** **3** **3**

**10** **10**

*1* *-* *регулировка* *сварочного* *тока;* *2* *-* *регулировка* *форсажа* *дуги;* *3* *-* *выводы* *для* *подключения* *кабеля;* *4* *-* *цифровой* *дисплей;* *5-индикаторсети;* *6-индикаторперегрузки;7-автоматзащитысети;8-вентилятор;9-кабель;10-прорезиненныеуглы.*

**Особенности** **сварочного** **инвертора** **ТСС** **САИ** **-** **200** **Проф**

|  |
| --- |
| **ФОРСАЖ** **ДУГИ** |
| Сварочные инверторы ТСС оснащены функцией «ФОРСАЖ ДУГИ». Аппарат автоматически увеличивет величину сварочного тока на очень короткий промежуток времени, что снижает вероятность «залипания» электрода в процессе производства работ и обеспе-чивает минимальное разбрызгивание и глубокое проплавление при сварке. |

|  |
| --- |
| **ЭЛЕКТРОННЫЙ** **ДИСПЛЕЙ** |
| Показывает силу тока в настоящий момент.  Позволяет более точно регулировать настройки во время сварочных работ. |

**НАПЛЕЧНЫЙ** **РЕМЕНЬ** **И** **СКЛАДНАЯ** **РУЧКА** **ремень**

В комплект входит регулируемый наплечный ремень, который с помощью клипсы можно легко и быстро снять или надеть.

Сварочные инверторы марки ТСС оборудованы прочной склад-ной ручкой. **клипса**

|  |
| --- |
| **АВТОМАТ** **ЗАЩИТЫ** **СЕТИ** |
| При превышении нормативов по силе тока или по мощности, аппарат автоматически отключается, что предохраняет его и электрическую сеть от выхода из строя. Этой функцией оснащены все инвертовы ТСС |

|  |
| --- |
| **РЕЗИНОВЫЕ** **УГЛЫ** **Защита** **корпуса** |
| Резиновые углы сварочного аппарата защищают его от механи-ческих воздействий, гарантируют сохранность при падениях и устойчивое положение на неровных поверхностях. |

|  |
| --- |
| **НАДЕЖНЫЕ** **КАБЕЛИ** |
| Входящие в комплект кабели диаметром 25 мм пропускают ток большей мощности; предотвращают изгибы, изломы и излишнее нагревание провода, продлевая время качественной сварки. А зажимы заземления с медным покрытием улучшают контакт и снижают нагрев. |

|  |
| --- |
| **БЕСПЕРЕБОЙНАЯ** **РАБОТА** **ПРИ** **ПЕРЕПАДАХ** **НАПРЯЖЕНИЯ** |
| Аппараты ТСС САИ -200Проф способны работать при перепа-дах напряжения, а также и при колебаниях питающей сети в пределах от - 30 до +15%, что может очень пригодится во время сварки на даче и в других местах, где напряжение не постоянно. |

*На* *все* *сварочные* *инверторы* *ТСС* *распространяется* *гарантия* *12* *месяцев.* *Поставка* *запчастей,* *гарантийное* *и* *послегарантийное* *обслуживание* *осуществляются* *собственным* *Сервисным* *центром* *ГК* *ТСС.*